**PRZEDMIAR PRAC PRZEBUDOWY GŁÓWNYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU A   
SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 3 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA W KŁODZKU**

ul. Jana Pawła II 4

57-300 Kłodzko

Osoba do bezpośredniego kontaktu:

Paulina Kitta, kierownik gospodarczy, tel. 533 537 968, mail: kierownik@sp3.klodzko.pl

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PODSTAWA** | **OPIS I WYLICZENIA** | **J.M.** | **POSZCZ.** | **RAZEM** |
| **1** | KNR- 4-01 0354-14 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad  16 | szt. | 16,000 | 16,000 |
| **2** | KNR 4-01  0807-04 | Zerwanie okładzin z masy lastrykowej  schody (0,14+0,32) x 1,77 x 9,0=7,32  (0,14+0,32) x 2,30 x 9 =9,52  spocznik 4,17 x 1,92=8,00  4,17 x 2,40=10  34,84 | m2 | 34,840 | 34,840 |
| **3** | KNR 4-01  0204-03  analogia | Naprawa podłoża betonem  34,84 | m2 | 34,840 | 34,840 |
| **4** | KNR 4-01  0354-13  analogia | Wykucie wycieraczek  2 | szt. | 2,000 | 2,000 |
| **5** | KNR 2-02  2112-02 | Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm  36,63 | m | 36,630 | 36,630 |
| **6** | KNR 2-02  2112-01 | Stopnie proste- wangi grubości do 4 cm  18 | szt. | 18,000 | 18,000 |
| **7** | KNNR 2  1807-01 | Posadzki pełne o gr. do 3 cm z elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15/m/ m2  18 | m2 | 18,000 | 18,000 |
| **8** | KNR 2-02  1207-02 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg  15,70 | m | 15,700 | 15,700 |
| **9** | KNR 4-01  0108-06  0108-08 | Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km  grunt. kat. III  poz. 2- 34,84 x 0,05 x 1,10= 1,92 m3  poz. 10- 40,70 x 0,035= 1,421 m3  3,34 | m3 | 3,340 | 3,340 |
| **10** | KNR-W 4-  01 0518-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- pierwsza warstwa  40,7 | m2 | 40,700 | 40,700 |
| **11** | KNR-W 4-  01 0518-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- następna warstwa  Krotność= 4  40,7 | m2 | 40,700 | 40,700 |
| **12** | KNR 4-04  0404-07  analogia | Rozebranie boazerii  40,7 | m2 | 40,700 | 40,700 |
| **13** | KNR 2-02  0502-05 | Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej  40,7 | m2 | 40,700 | 40,700 |
| **14** | KNR 2-02  0507-02 | Obróbki blacharskie  14,70 | m2 | 14,700 | 14,700 |
| **15** | KNR 2-02  2007-03 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z boazerii  40,70 | m2 | 40,700 | 40,700 |
| **16** | KNR 2-02  2101-01 | Okładzina dekoracyjna zadaszenia  40,70 | m2 | 40,700 | 40,700 |
| **17** | KNR 2-02  1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2  4 | szt. | 4,000 | 4,000 |